avrisp.name=AVR ISP
avrisp.communication=serial
avrisp.protocol=stk500v1
avrisp.program.protocol=stk500v1
avrisp.program.tool=avrdude
avrisp.program.extra_params=-P{serial.port}

avrispmkii.name=AVRISP mkII
avrispmkii.communication=usb
avrispmkii.protocol=stk500v2
avrispmkii.program.protocol=stk500v2
avrispmkii.program.tool=avrdude
avrispmkii.program.extra_params=-Pusb

usbtinyisp.name=USBtinyISP
usbtinyisp.protocol=usbtiny
usbtinyisp.program.tool=avrdude
usbtinyisp.program.extra_params=

arduinoisp.name=ArduinoISP
arduinoisp.protocol=arduinoisp
arduinoisp.program.tool=avrdude
arduinoisp.program.extra_params=

usbasp.name=USBasp
usbasp.communication=usb
usbasp.protocol=usbasp
usbasp.program.protocol=usbasp
usbasp.program.tool=avrdude
usbasp.program.extra_params=-Pusb

parallel.name=Parallel Programmer
parallel.protocol=dapa
parallel.force=true
# parallel.delay=200
parallel.program.tool=avrdude
parallel.program.extra_params=-F

arduinoasisp.name=Arduino as ISP
arduinoasisp.communication=serial
arduinoasisp.protocol=stk500v1
arduinoasisp.speed=19200
arduinoasisp.program.protocol=stk500v1
arduinoasisp.program.speed=19200
arduinoasisp.program.tool=avrdude
arduinoasisp.program.extra_params=-P{serial.port} -b{program.speed}
